Rúbrica de Autoevaluación y Coevaluación: Estacionamiento del Equipo de Nivelación en Topografía de Ingeniería Civil

Autoevaluación y Coevaluación | Ingeniería | Ingeniería civil | 3 niveles

Descripción
Esta rúbrica permite a los estudiantes evaluar su propio desempeño y el de sus compañeros en la tarea de estacionar correctamente el equipo de nivelación, considerando aspectos técnicos y de seguridad esenciales para la práctica profesional en ingeniería civil.

Rúbrica
Rúbrica de Autoevaluación y Coevaluación: Estacionamiento del Equipo de Nivelación en Topografía de Ingeniería Civil
Esta rúbrica permite a los estudiantes evaluar su propio desempeño y el de sus compañeros en la tarea de estacionar correctamente el equipo de nivelación, considerando aspectos técnicos y de seguridad esenciales para la práctica profesional en ingeniería civil.
	Criterios de Evaluación
	Desempeño Excelente
	Desempeño Pobre
	Comentarios

	1. Selección del lugar adecuado para el equipo
	El lugar elegido es estable, nivelado y garantiza la precisión del equipo, sin obstáculos ni interferencias.
	El lugar es inestable, inclinado o presenta obstáculos que afectan la precisión de la nivelación.
	

	2. Montaje correcto del trípode y equipo
	El trípode está firmemente asegurado y el equipo correctamente montado y ajustado según normas técnicas.
	El trípode está mal asegurado o el equipo mal montado, causando inseguridad o errores en la medición.
	

	3. Nivelación inicial del equipo
	Se realiza una nivelación precisa utilizando los niveles de burbuja y ajustes finos para asegurar exactitud.
	No se verifica ni ajusta adecuadamente la nivelación, comprometiendo la precisión del equipo.
	

	4. Seguridad durante el estacionamiento
	Se toman todas las medidas de seguridad para evitar caídas o daños al equipo y proteger a los demás.
	Se ignoran las medidas de seguridad, exponiendo el equipo y personas a riesgos innecesarios.
	

	5. Organización y cuidado del equipo
	El equipo se estaciona y protege adecuadamente, evitando golpes, suciedad o daños.
	El equipo se deja en condiciones que pueden causar daños o deterioro.
	

	6. Tiempo invertido en la instalación
	La instalación se realiza de manera eficiente sin apresuramientos ni demoras innecesarias.
	La instalación es demasiado lenta o apresurada, afectando la calidad y seguridad.
	

	7. Comunicación y trabajo en equipo
	Se coordina claramente con compañeros para asegurar la correcta instalación y seguridad.
	Falla en la comunicación que genera confusión o errores durante el estacionamiento del equipo.
	

	8. Documentación y registro del procedimiento
	Se registra correctamente el procedimiento y condiciones del estacionamiento para futuras referencias.
	No se realiza registro ni documentación, dificultando la evaluación y seguimiento.
	


Generado con EdutekaLab - edutekalab.co
